**江苏安全技术职业学院网信中心超融合系统扩容项目**

服务要求：

提供所采购产品一年质保服务，安装服务，超融合系统扩容配置调试服务、数据迁移等超融合系统扩容相关服务。

硬件参数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 其他说明 | 报价 |
| 1 | 服务器内存 | 戴尔DELL | 单根：32GB频率：2400MHz 类型：ECC内存插槽：DDR 4支持热插拔 | 13 | 服务器型号：戴尔R740 |  |
| 2 | 服务器硬盘（SSD） | 戴尔DELL | 2.5寸 800G SSD SAS接口 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等多种RAID级别支持热插拔 | 3 | 服务器型号：戴尔R740 |  |
| 3 | 服务器硬盘（SAS） | 戴尔DELL | 2.5寸 2.4TB SAS接口 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等多种RAID级别 10K转速 | 6 | 服务器型号：戴尔R740 |  |
| 合计 |  |  |